**手术病人转运床二十五张采购需求**

1. 基本尺寸：规格：床板长度为≥1900mm，全宽小于670mm,高低升降范围≥340mm。

全长约1930mm，宽约663mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°。

2、高低调节摇把：金属材质摇杆。

3、床板：PP树脂成型制品。框架：采用钢制/部分铝制品制成。

4、 护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，可以水平固定，并具有安全锁

5、中控锁双面轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

6、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，托盘能承重10Kg。

7、配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架。

8、配有氧气瓶搁架，可放置容量500公升（直径105-115mm）的氧气瓶。

9、配有转运床垫：面料防水，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造。