为规范毒麻药品管理，需要在相关临床科室毒麻药品柜安装36个监控摄像头并在保卫科统一存储，存储时间不低于180天。

需要安装毒麻药品监控摄像头的科室及地点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 科室名称 | 地点 |
| 1 | 急诊科 | 8号楼1楼 |
| 2 | 泌尿外科 | 8号楼3楼 |
| 3 | 神经外科 | 8号楼4楼 |
| 4 | 肝胆胰外科 | 8号楼5楼 |
| 5 | 心胸外科 | 8号楼6楼 |
| 6 | 心胸外ICU | 8号楼6楼 |
| 7 | 重症二病区 | 7号楼1楼 |
| 8 | 产科 | 7号楼3楼 |
| 9 | 妇科 | 7号楼4楼 |
| 10 | 胃肠外科 | 7号楼5楼 |
| 11 | 脊柱骨病外科 | 7号楼6楼 |
| 12 | 手术室毒麻1 | 7-8号楼7楼 |
| 13 | 手术室毒麻2 | 7-8号楼7楼 |
| 14 | 综合病区 | 6号楼8楼 |
| 15 | 重症一病区 | 6号楼7楼 |
| 16 | 四肢外科 | 6号楼6楼 |
| 17 | 乳腺甲状腺外科 | 6号楼5楼 |
| 18 | 心血管内科 | 6号楼2楼 |
| 19 | 泌尿内科 | 6号楼1楼 |
| 20 | 介入中心 | 放射科3楼 |
| 21 | 康复科 | 放射科6楼 |
| 22 | 血液内科 | 5号楼6楼 |
| 23 | 消化内科 | 5号楼5楼 |
| 24 | 内分泌科 | 5号楼4楼 |
| 25 | 呼吸内科 | 5号楼3楼 |
| 26 | 神经内科 | 5号楼2楼 |
| 27 | 老年科 | 5号楼1楼 |
| 28 | 风湿免疫科 | 3号楼6楼 |
| 29 | 中医科 | 3号楼4楼 |
| 30 | 肿瘤内科 | 3号楼3楼 |
| 31 | 放疗科 | 3号楼2楼 |
| 32 | 血管外科 | 3号楼5楼 |
| 33 | 生殖中心 | 门诊楼6楼 |
| 34 | 人流室 | 门诊楼5楼 |
| 35 | 外科ICU | 7号楼1楼 |
| 36 | 激光美容整形中心 | 翊武路 |

设备参数及清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品型号** | **产品描述** | **数量** | **单位** |
| 200万POE网络高清摄像机 | 1、采用超低照度≥2048\*1440 CMOS图像传感器  2、信噪比≥55dB； 3、三码流套餐能力，主码流≥1920x10800@30fps，； 4、支持本地SD卡存储，支持≥128GB，支持H.264、H.265视频编码格式，均满足High Profile编码方式； 5、支持在同一静止场景相同图像质量下，在H.265或H.264编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2， 6、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、停车、逆行等功能， 7、红外补光距离≥30米，不低于IP67防尘防水等级，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，≥1个内置MIC； | 36 | 台 |
| 64路网络高清硬盘录像机 | 1、可接入≥620Mbps带宽的≥64路H.265编码、1080p格式的视频图； 2、具备≥2个HDMI口支持异源输出，支持VGA、HDMI最大分辨率达1920×1080； 3、支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻； 4、支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频图像叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字， 5、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出），通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作，支持预览状态下可回放任一通道5-50分钟内的录像文件 6、接入不支持人脸抓拍的IPC，可通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动，支持通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色，支持录像打包时间1-280分钟可设置， 7、支持1/8、1/4、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像； 8、具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能； 9、支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零； 10、可通过客户端与设备端进行实时双向对讲，支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测； 11、支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 12、支持≥16个SATA接口，支持≥2路音频输出接口，支持≥16路报警输入，≥8路报警输出接口； | 2 | 台 |
| 硬盘 | 8000G监控专用硬盘 | 24 | 块 |
| 8口POE交换机 |  | 3 | 台 |
| 六类网线 | 无氧铜六类网线 | 1500 | 米 |
| 电源线 | RVV2\*1.5 | 100 | 米 |
| 交换机柜 | 300\*400 | 3 | 个 |
| 线管 | 20冷弯线管 | 200 | 条 |
| 辅材 | 水晶头，线管接头、线卡、排插等配件 | 1 | 批 |