**摄像控制主机及模块招标参数**

1. 主机可通过模块升级，升级后实现3D影像、荧光、接入同品牌电子镜、开展双镜联合手术等功能。
2. 高清分辨率1920x1080，逐行扫描。
3. ▲ 内置图文处理功能，可术中摄录1920x1080高清视频及图片。
4. 主机可同时处理两路图像信号，标准画面与增强画面可同屏对比显示。
5. ▲可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。
6. ▲可实现接入同品牌电子软镜功能。
7. 可实现2种画中画显示。
8. 显示画面至少有 3 级亮度可调。
9. 显示画面至少有 3 级电子放大功能。
10. 至少有2 种纤维镜图像优化功能。
11. 术野画面可实现上下、左右及 180°翻转功能。
12. 主机 USB 接口≥3个。
13. 输出端口有3G-SDI 数字端口 1 个，DVI-D 数字端口 2 个。
14. 电气安全达到医用最高等级CF一级，可用于佩戴心脏起搏器的患者。
15. ▲能与现有摄像头连接使用。