**需求参数**

**备注：所有设备支持政采云采购**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **功能/参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 标签打印机 | * **打印方式‌：**热转印或热敏打印方式
* ‌**接口‌：**USB
* ‌**内存‌：**闪存8 MB或以上，SDRAM16 MB或以上
* ‌**最大打印宽度‌：**至少104毫米（203 dpi），至少106毫米（300 dpi）
* ‌打印速度‌：至少每秒152毫米（203 dpi），至少每秒127毫米（300 dpi）
* ‌**介质传感器‌：**可移动黑标传感器、固定的偏离中心间隙传感器、碳带传感器、打印头打开传感器
* ‌**介质类型‌：**卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、吊牌、连续收据纸和腕带
* ‌**碳带类型‌：**蜡、蜡/树脂、树脂
* ‌**碳带长度‌：**74米到300米
* ‌‌**电源‌：**220VAC, 50Hz
* **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。

**1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。****2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 56 | 台 |
| 2 | 针式打印机 | * ‌**打印方式**‌：点阵击打式
* ‌**打印方向**‌：双向或单向逻辑查找
* ‌**打印宽度**‌：80列或以上
* ‌**打印针数**‌：24针或以上
* ‌**打印头寿命**‌：4亿次/针或以上
* ‌**色带性能**‌：至少600万字符
* ‌**缓冲区**‌：128KB
* ‌**接口类型**‌：并行接口、USB2.0接口、以太网接口（选配）
* ‌**打印速度**‌：至少375字/秒
* ‌**打印分辨率**‌：至少360×360dpi
* ‌**字符集**‌：GB18030
* ‌**字体**‌：英文：罗马、CR-A、0CR-B；汉字：宋体；半角ASCII：宋体、等线体、美术体
* ‌**介质规格**‌：单页纸、单页拷贝纸、连续纸等，单页纸宽度76.2-254mm，连续纸宽度76.2-270mm，介质厚度0.45mm
* ‌**高速打印**‌：打印速度最少375字/秒，适合高速打印需求。
* ‌**耐用性**‌：打印头寿命长达4亿次/针，色带性能为600万字符，复写能力为7份，适合多份打印需求。
* ‌**接口多样性**‌：支持并行接口、USB2.0接口和以太网接口（选配），适用于多种连接方式。
* **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。

**1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。****2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 23 | 台 |
| 3 | 热敏打印机 | * ‌**打印速度**‌：至少300毫米/秒
* ‌**打印宽度**‌：79.5 ±0.5毫米
* ‌**接口类型**‌：串口+USB+网口
* ‌**纸宽**‌：79.5 ±0.5毫米，纸外径：Φ83毫米‌
* ‌**电源电压**‌：输入：AC 110V/220V，50 ~ 60Hz；输出：DC 24V/2A‌
* ‌‌**其他功能特性**‌：支持网络打印状态监控、电脑多联接打印、网络断线后可自动恢复打印、支持串口、USB、并口等多种接口类型、输入缓冲：128K bytes，NV Flash：256K bytes
* **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。‌

**1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。****2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 36 | 台 |
| 4 | A4打印复印一体机 | * ‌**产品类型**‌：黑白激光多功能一体机

**涵盖功能**‌：打印、复印、扫描、传真**打印速度**‌：至少30页/分钟**打印分辨率**‌：至少600×600dpi，优化可达1200dpi**首页输出时间**‌：少于8.5秒**复印速度**‌：至少30页/分钟**复印分辨率**‌：至少600×600dpi**复印缩放范围**‌：25%-400%（最小调整量为1%）**扫描分辨率**‌：至少600×2400dpi**接口类型**‌：USB 2.0，10Base-T/100Base-TX**内存大小**‌：32MB或以上**供纸盒容量**‌：至少250页**自动供纸器**‌：至少35页**操作系统兼容性**‌：WinXP、Vista、Win7、Win8、Win8.1、Win10、WinServer 2012 R2，Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x，Linux CUPS、LPD/LPRng（x86/x64环境）* **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。‌

**1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。****2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 38 | 台 |
| 5 | A3黑白复印机 | * ‌**产品类型**‌：数码复合机
* ‌**颜色类型**‌：黑白
* ‌**最大原稿尺寸**‌：支持A3
* ‌**复印速度**‌：至少24cpm
* ‌**打印速度**‌：至少24ppm
* ‌**处理器速度**‌：至少600MHz
* ‌**内存容量**‌：至少512MB
* ‌**供纸容量**‌：至少250页
* ‌**双面器**‌：支持
* ‌**自动输稿器**‌：支持自动双面输稿器
* ‌**网络功能**‌：支持有线网络打印
* ‌**接口类型**‌：高速USB 2.0设备，以太网10/100 Base TX端口
* ‌**显示屏**‌：LCD显示屏
* ‌**打印技术**‌：激光打印
* ‌**打印质量（黑白，最佳）**‌：高达1200 x 1200 dpi
* ‌**打印语言**‌：PS
* **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。‌

**1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。****2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 3 | 台 |
| 6 | A3彩色复印机 | * ‌**复印和打印方式**‌：激光静电转印方式‌。
* ‌**感光材料**‌：OPC‌。
* ‌**显影系统**‌：干式双组分显影‌。
* ‌**定影系统**‌：高级彩色快速定影技术‌。
* ‌**内存**‌：至少1GB‌。
* ‌**预热时间**‌：主机电源打开时19秒或更少，睡眠模式恢复时10秒或更少‌。
* ‌**最大原稿尺寸**‌：支持A3‌。
* ‌**首页输出时间**‌：黑白6.9秒或更少，彩色9.8秒或更少‌。
* ‌**灰度等级**‌：256级‌。
* ‌**分辨率**‌：复印至少600×600dpi，打印至少600×600dpi，1200×1200dpi（半速）‌。
* ‌**复印倍率**‌：固定倍率25%，50%，61%，70%，81%，86%，100%，115%，122%，141%，200%，400%，手动缩放25% - 400%（以1%为单位）‌。
* ‌**连续输出速度**‌：A4纸张至少22ppm‌。
* ‌**连续复印张数**‌：1 - 999张‌。
* ‌**供纸量**‌：标准双纸盒1000张，最大供纸容量960张‌。
* ‌**纸张类型和厚度**‌：A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16KR，自定义尺寸：139.7×210.0mm ~ 297.0×431.8mm，纸张厚度64gsm～90gsm‌。
* ‌**电源要求**‌：220-240V，50/60Hz，5A，最大功耗不超过1.5kW，“睡眠”模式能耗0.8W‌。
* **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。
1. **提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。**

**2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 1 | 台 |
| 7 | 台式电脑（高配） | * **CPU**：第十二代Intel 酷睿 i7-12700F处理器或以上。
* **主板芯片组**：Intel B670或以上。
* **固态硬盘**：1TB SSD PCIE4.0或更好。
* **内存**：容量16 GB DDR4 3200MHz或更好，预留可扩容插槽。
* **显卡**：RTX3050显存8G或更好。
* **接口**：2个USB3.2+4个USB2.0或更多。
* **网卡**：1000M有线网口或更好。
* **机箱**：立式ITX机箱。
* **电源**：500W或以上，能效80%以上。
* **液晶显示器**：23.8英寸或以上，分辨率1920\*1080或以上，视频接口支持DP1.4和HDMI2.1，刷新率在180HZ或以上，支持低蓝光无频闪双重护眼。
* **鼠标、键盘**：原厂抗菌光电鼠标、原厂抗菌标准键盘。
* **免费质保**：原厂三年以上保修，质保期内免费上门服务。
* **节能**：节能产品，15项加值及专业机构权威认证（节能，环境，MTBF、13项军规等）。

**1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。****2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 24 | 套 |