**需求参数**

**备注：所有设备支持政采云采购**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **功能/参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 标签打印机 | * **打印方式‌：**热转印或热敏打印方式 * ‌**接口‌：**USB * ‌**内存‌：**闪存8 MB或以上，SDRAM16 MB或以上 * ‌**最大打印宽度‌：**至少104毫米（203 dpi），至少106毫米（300 dpi） * ‌打印速度‌：至少每秒152毫米（203 dpi），至少每秒127毫米（300 dpi） * ‌**介质传感器‌：**可移动黑标传感器、固定的偏离中心间隙传感器、碳带传感器、打印头打开传感器 * ‌**介质类型‌：**卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、吊牌、连续收据纸和腕带 * ‌**碳带类型‌：**蜡、蜡/树脂、树脂 * ‌**碳带长度‌：**74米到300米 * ‌‌**电源‌：**220VAC, 50Hz * **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。   **1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。**  **2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 56 | 台 |
| 2 | 针式打印机 | * ‌**打印方式**‌：点阵击打式 * ‌**打印方向**‌：双向或单向逻辑查找 * ‌**打印宽度**‌：80列或以上 * ‌**打印针数**‌：24针或以上 * ‌**打印头寿命**‌：4亿次/针或以上 * ‌**色带性能**‌：至少600万字符 * ‌**缓冲区**‌：128KB * ‌**接口类型**‌：并行接口、USB2.0接口、以太网接口（选配） * ‌**打印速度**‌：至少375字/秒 * ‌**打印分辨率**‌：至少360×360dpi * ‌**字符集**‌：GB18030 * ‌**字体**‌：英文：罗马、CR-A、0CR-B；汉字：宋体；半角ASCII：宋体、等线体、美术体 * ‌**介质规格**‌：单页纸、单页拷贝纸、连续纸等，单页纸宽度76.2-254mm，连续纸宽度76.2-270mm，介质厚度0.45mm * ‌**高速打印**‌：打印速度最少375字/秒，适合高速打印需求。 * ‌**耐用性**‌：打印头寿命长达4亿次/针，色带性能为600万字符，复写能力为7份，适合多份打印需求。 * ‌**接口多样性**‌：支持并行接口、USB2.0接口和以太网接口（选配），适用于多种连接方式。 * **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。   **1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。**  **2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 23 | 台 |
| 3 | 热敏打印机 | * ‌**打印速度**‌：至少300毫米/秒 * ‌**打印宽度**‌：79.5 ±0.5毫米 * ‌**接口类型**‌：串口+USB+网口 * ‌**纸宽**‌：79.5 ±0.5毫米，纸外径：Φ83毫米‌ * ‌**电源电压**‌：输入：AC 110V/220V，50 ~ 60Hz；输出：DC 24V/2A‌ * ‌‌**其他功能特性**‌：支持网络打印状态监控、电脑多联接打印、网络断线后可自动恢复打印、支持串口、USB、并口等多种接口类型、输入缓冲：128K bytes，NV Flash：256K bytes * **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。‌   **1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。**  **2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 36 | 台 |
| 4 | A4打印复印一体机 | * ‌**产品类型**‌：黑白激光多功能一体机   **涵盖功能**‌：打印、复印、扫描、传真  **打印速度**‌：至少30页/分钟  **打印分辨率**‌：至少600×600dpi，优化可达1200dpi  **首页输出时间**‌：少于8.5秒  **复印速度**‌：至少30页/分钟  **复印分辨率**‌：至少600×600dpi  **复印缩放范围**‌：25%-400%（最小调整量为1%）  **扫描分辨率**‌：至少600×2400dpi  **接口类型**‌：USB 2.0，10Base-T/100Base-TX  **内存大小**‌：32MB或以上  **供纸盒容量**‌：至少250页  **自动供纸器**‌：至少35页  **操作系统兼容性**‌：WinXP、Vista、Win7、Win8、Win8.1、Win10、WinServer 2012 R2，Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x，Linux CUPS、LPD/LPRng（x86/x64环境）   * **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。‌   **1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。**  **2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 38 | 台 |
| 5 | A3黑白复印机 | * ‌**产品类型**‌：数码复合机 * ‌**颜色类型**‌：黑白 * ‌**最大原稿尺寸**‌：支持A3 * ‌**复印速度**‌：至少24cpm * ‌**打印速度**‌：至少24ppm * ‌**处理器速度**‌：至少600MHz * ‌**内存容量**‌：至少512MB * ‌**供纸容量**‌：至少250页 * ‌**双面器**‌：支持 * ‌**自动输稿器**‌：支持自动双面输稿器 * ‌**网络功能**‌：支持有线网络打印 * ‌**接口类型**‌：高速USB 2.0设备，以太网10/100 Base TX端口 * ‌**显示屏**‌：LCD显示屏 * ‌**打印技术**‌：激光打印 * ‌**打印质量（黑白，最佳）**‌：高达1200 x 1200 dpi * ‌**打印语言**‌：PS * **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。‌   **1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。**  **2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 3 | 台 |
| 6 | A3彩色复印机 | * ‌**复印和打印方式**‌：激光静电转印方式‌。 * ‌**感光材料**‌：OPC‌。 * ‌**显影系统**‌：干式双组分显影‌。 * ‌**定影系统**‌：高级彩色快速定影技术‌。 * ‌**内存**‌：至少1GB‌。 * ‌**预热时间**‌：主机电源打开时19秒或更少，睡眠模式恢复时10秒或更少‌。 * ‌**最大原稿尺寸**‌：支持A3‌。 * ‌**首页输出时间**‌：黑白6.9秒或更少，彩色9.8秒或更少‌。 * ‌**灰度等级**‌：256级‌。 * ‌**分辨率**‌：复印至少600×600dpi，打印至少600×600dpi，1200×1200dpi（半速）‌。 * ‌**复印倍率**‌：固定倍率25%，50%，61%，70%，81%，86%，100%，115%，122%，141%，200%，400%，手动缩放25% - 400%（以1%为单位）‌。 * ‌**连续输出速度**‌：A4纸张至少22ppm‌。 * ‌**连续复印张数**‌：1 - 999张‌。 * ‌**供纸量**‌：标准双纸盒1000张，最大供纸容量960张‌。 * ‌**纸张类型和厚度**‌：A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16KR，自定义尺寸：139.7×210.0mm ~ 297.0×431.8mm，纸张厚度64gsm～90gsm‌。 * ‌**电源要求**‌：220-240V，50/60Hz，5A，最大功耗不超过1.5kW，“睡眠”模式能耗0.8W‌。 * **厂家质保**：一年质保以上，质保期内免费上门服务。  1. **提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。**   **2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 1 | 台 |
| 7 | 台式电脑（高配） | * **CPU**：第十二代Intel 酷睿 i7-12700F处理器或以上。 * **主板芯片组**：Intel B670或以上。 * **固态硬盘**：1TB SSD PCIE4.0或更好。 * **内存**：容量16 GB DDR4 3200MHz或更好，预留可扩容插槽。 * **显卡**：RTX3050显存8G或更好。 * **接口**：2个USB3.2+4个USB2.0或更多。 * **网卡**：1000M有线网口或更好。 * **机箱**：立式ITX机箱。 * **电源**：500W或以上，能效80%以上。 * **液晶显示器**：23.8英寸或以上，分辨率1920\*1080或以上，视频接口支持DP1.4和HDMI2.1，刷新率在180HZ或以上，支持低蓝光无频闪双重护眼。 * **鼠标、键盘**：原厂抗菌光电鼠标、原厂抗菌标准键盘。 * **免费质保**：原厂三年以上保修，质保期内免费上门服务。 * **节能**：节能产品，15项加值及专业机构权威认证（节能，环境，MTBF、13项军规等）。   **1、提供7\*8小时驻场服务，报修后必须1小时内到场处理，驻场服务工程师数不少于2人。**  **2、支持7\*24小时热线故障报修。** | 24 | 套 |