**服务需求：**

1、结算价以实际采购量进行结算；

2、供应商负责货物的供应、包装、运输、交货以及售后服务等工作；

3、供应商提供的货物符合国家规定，按照国家相关标准、规范要求进行验收。供货时，若供应商未按采购人的要求提供产品或缺少供货产品的，均视为核验不合格，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货，其不利后果由中标人自行承担。

4、按国家有关规定执行“三包”，产品质保期不少于1年，质保期内产品出现故障（非人为因素）根据采购人要求免费维修或者更换，有不少于1名固定人员提供产品的质量跟踪服务；

5、接到供货通知送货时间不得超过3天。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **直饮水机供货安装服务采购需求** | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌 | 单价/元 | 数量 | 优惠价 |
| 1 | 直饮水机（立式一体机） | 符合国家GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准，1、产水速度：≥60L/H，2、加热功率：＜2000w，3、热水胆箱≥5L，4、净水箱≥13L，5、过滤工艺:R0反渗透，6、水效等级:1级 |  |  | 据实结算 |  |
| 2 | 直饮水机（壁挂式管线分机） | 壁挂机：1、工艺:无胆即热，2、热水≥15.6L/h ，3、功率:2200W，4、出水方式:触屏/按键要简单易懂，5、出水温度:常温水、温水、开水， |  |  | 据实结算 |  |
| 直饮水机（净水主机） | 符合国家GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准，净水主机：1、产水速度:≥60L/h，2、过滤工艺:R0反渗透，3、额定电压:200V/24V/50HZ，  4、功率:≤80W，5、水效等级:1级 |  |  | 据实结算 |  |
| 备注：以上报价包含现场勘察及20米内安装、开票。 | | | | | | |