


                AI算力服务平台采购需求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	国产GPU算力服务器
	1、配置2颗国产C86处理器，单处理器核心数≥64核，主频≥2.7GHz。
2、配置≥1536GB内存， ECC DDR5 RDIMM 频率≥4800MT/s。
4、配置≥1块240G SATA SSD硬盘；普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。
5、配置≥4块3.84TB NVMe SSD硬盘，满足以下要求：
（1）兼容支持标准 NVMe 协议（1.3及以上版本），兼容支持spdk协议（17.10 及以上版本）。
（2）接口类型为U.2 盘或 AIC盘，TLC NAND。
（3）擦写寿命：≥0.8 DWPD 5年，≥1 DWPD 3年。
（4）带掉电保护功能：即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。
6、磁盘控制器满足以下任一要求：
（1）板载磁盘控制器AHCI直出。
（2）SAS卡基于LSI 3808主控芯片的板卡或自研卡。
（3）Raid卡直通模式，基于LSI3908 主控芯片的板卡或自研卡。
7、配置1块双端口25G独立网卡（含25G多模光模块），支持PXE，支持SRIOV 技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。支持DPDK应用，支持DPDK rte_flow分流, 支持ALI-VXLAN内层报文TSO，内层 ip/tcp/udp checksum offloading。
8、配置5块双端口200G独立BF3L网卡，配置成以太网模式，满配兼容多模模块（QSFP），支持PXE，支持RoCE v2，支持RoCE over overlay networks，支持PCC，支持GPUDirect；支持SRIOV 技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF；支持DPDK应用，支持DPDK rte_flow分流, 支持ALI-VXLAN内层报文TSO，内层 ip/tcp/udp checksum offloading。
9、配置16块国产GPU卡，单块GPU卡显存≥96GB；整机BF16算力≥1.9PFLOP/s，机内卡间高速互联带宽≥700GB/s；支持CUDA生态通用AI相关主流算子（如vectorAdd、matrixMul、cudaTensorCoreGemm、bf16TensorCoreGemm）的API兼容能力，可通过官方的CUDA Samples编译验证测试。
10、配置10个电源模块，支持电源冗余。
11、须兼容医院现网专有云平台以及本期采购的算力纳管平台。
12、提供3年原厂维保服务含硬盘介质保留服务。
	1
	台

	2
	25G接入交换机
	一、单台配置要求：
1、端口≥48口SFP28 的25G端口，支持25G端口降速到10G速率，≥8口QSFP28 100G
2、满配电源和风扇模块
3、配置4个100G QSFP28光模块(850nm,100m OM4,SR4,MPO)
4、配置2个多模短距25G光模块
5、配置1根1个100G QSFP28 to 100G QSFP28 5m无源电缆
二、技术参数要求：
1、外观：机架式1U盒式交换机，前后通风
2、硬件架构：冗余电源；冗余风扇
3、基本性能：交换容量≥4.8Tbps, 包转发率 ≥2000Mpps;
4、重点特性
（1）支持VXLAN （包括VXLAN Routing、VXLAN Bridging、VXLAN Static Tunnel、VXLAN border gateway）;
（2）Vxlan license支持永久性部署;
（3）支持基于端口和VLAN组合提取报文，接入VXLAN隧道;
（4）所有端口支持巨帧转发（≥9216 bytes）;
（5）端口支持LLDP功能;
（6）支持IPv4/V6双栈;
（7）支持VPN实例到Global静态路由;
（8）支持VPN实例1到VPN实例2路由泄露功能;
（9）支持BGP EVPN;
（10）支持堆叠;
（11）跨设备LACP聚合;
（12）VXLAN广播域内支持IGMP Snooping;
（13）支持通过五元组和物理端口作为hash因子做负载分担；
（14）支持根据VXLAN内层报文五元组进行负载分担；
（15）聚合任意端口数hash误差不超过3%;
（16）支持基于端口untag报文，接入VXLAN隧道；
（17）裸机需要支持vxlan组播的能力;
（18）VXLAN三层网关（虚拟接口）;
（19）VXLAN虚拟接口支持绑定VPN实例;
（20）VXLAN虚拟接口支持配置ip地址;
（21）VXLAN虚拟接口支持配置MAC地址;
（22）VXLAN分布式三层网关（EVPN）;
（23）支持monitor-link 或类似功能 （上行链路全故障后，下行端口全部down）
5、二层功能
（1）VLAN≥ 4K，支持STP/RSTP/MSTP；
（2）支持DHCP relay，且server地址不小于2个
（3）支持基于端口的广播风暴/组播/未知单播抑制
6、三层功能
（1）支持IPv4/v6双栈支持静态路由、OSPFv2/v3、ISIS/6、BGP/4+等动态路由协议
（2）支持ECMP
（3）支持IPv4/v6三层组播:PIM-DM/SM;IGMP/MLD
（4）支持VRRP
（5）BGP支持负载分担
（6）BGP在ipv4地址族不自动建立EBGP邻居
（7）BGP支持双RR
（8）MPBGP支持VPN实例
（9）MPBGP支持EVPN
7、网络管理
（1）支持POAP/Ansible/ZTP等设备零配置自动化部署功能
（2）支持NETCONF标准接口
（3）支持SNMP通过域名方式访问
（4）支持NTP客户端，支持时区修正，支持基于IP和域名访问sever
（5）支持Console、Telnet和SSH2命令行配置等网管方式
（6）支持单物理端口和聚合组本地镜像、远程镜像
（7）支持流量统计功能
8、安全服务
（1）支持基本ACL、扩展ACL、基于时间ACL等安全防护技术
（2）支持AAA认证，并支持用户分级管理和口令保护
（3）支持设置SNMPv3加密，加密方式支持AES128
（4）支持远程日志记录，指定记录服务器IP地址
9、云平台兼容性：须兼容医院现网专有云平台和本次采购的算力网络纳管平台。
10、提供3年原厂维保服务。
	2
	台

	3
	算力纳管平台
	1、支持异构GPU卡兼容，包括英伟达及国产化GPU卡（不限于昇腾NPU、阿里PPU、昆仑芯、沐曦、寒武纪、海光DCU等）。
2、支持面向算力集群的创建、展示、启动、扩缩容、删除等全生命周期管理功能。支持面向节点的管理、启动、重启、停止等全生命周期管理功能。
3、集群管理
（1）支持展示算力集群信息，包括集群数量、节点数量、运行节点数量。
（2）支持展示算力集群及配额信息，包括集群总数统计、集群运行动态统计、节点CPU配额统计、内存配额统计、算力配额统计、显存配额统计、集群算力利用率Top统计。
4、支持查看GPU算力节点内的网络拓扑，包括GPU卡间互联拓扑，GPU和物理网口之间的物理拓扑。 
5、支持一键将GPU算力节点接入专有网络VPC，方便云内入网与其他云内服务通信。支持租户VPC、vSwitch专有网络管理。
6、支持对算力集群的事件监控，并支持配置时间报警，包括GPU PCIE/驱动掉卡、计算引擎异常、PCIE链路带宽下降、GPU卡间互联失效诊断等事件监控。
7、支持对算力集群故障的一键诊断，包括容器引擎异常检测、runc进程hang死检测、GPU掉卡检测、HBM可用性检测、集合通库可用性验证、GPU烤机、机内通信测试等诊断能力。
8、AI作业全链路故障定位：支持AI作业全链路分析，对训练作业以时间切片进行数据路径分析及部件拓扑映射，包括但不限于GPU卡、网卡、光纤链路、交换机的全链路故障定位和分析，对异常链路进行染色提示。
9、配置16块GPU卡软件授权，提供永久使用授权和3年原厂软件质保服务。
10、与医院现有专有云平台无缝兼容，整合为统一云平台（非多云纳管形式），实现统一身份认证、统一服务目录、统一组织管理、统一服务流程、统一配额、统一计量、统一资源中心、统一运维监控、统一告警监控、统一日志管理等，并且不能改变和影响医院原有系统的功能、技术状态以及使用习惯。
	1
	套

	4
	算力网络纳管平台
	1、支持查看转发网关的设备名称、IGBP名称、IP、厂商、型号、管理状态等属性，支持扫描新设备并批量进行纳管。
2、与医院云平台专有网络VPC产品对接，支持在专有网络VPC内，申请、释放GPU裸金属服务器，支持创建裸机IP，可以与相同专有网络VPC内资源互访。
3、支持根据日期、GPU裸金属服务器名称、VPC ID、Vswitch ID 等属性查询GPU裸金属服务器实例，支持实例详情查看。
4、支持操作历史记录详情查询，支持操作记录详情查看。
5、提供永久使用授权和3年原厂软件质保服务。
6、与医院现有专有云平台无缝兼容，整合为统一云平台（非多云纳管形式），实现统一身份认证、统一服务目录、统一组织管理、统一服务流程、统一配额、统一计量、统一资源中心、统一运维监控、统一告警监控、统一日志管理等，并且不能改变和影响医院原有系统的功能、技术状态以及使用习惯。
	1
	套

	5
	容器服务平台
	1、容器服务提供一个支持多租户、资源管理和资源隔离，安全有保障的容器云平台。平台提供基于Docker镜像的标准化交付流程管控、易于扩展和业务迁移，并集成日志、告警、监控等一系列运维功能。
2、支持Kubernetes 
（1）Kubernetes版本：支持1.28.3 版本，并且通过Kubernetes社区标准一致性认证。
（2）Kubernetes版本升级：提供稳定可靠的Kubernetes版本升级功能，升级过程容器无强制重启，减少业务影响。
（3）Kubernetes版本升级检查：提供集群升级前对集群资源、集群组件、集群配置的检查，提前预知风险，减少集群升级对业务的影响。
（4）Kubernetes组件升级：支持对容器集群组件（包括但不限于网络、存储、安全、日志&监控）的白屏化升级，并保留升级前的配置。
3、具备全场景容器调度层弹性能力覆盖，支持资源弹性、定时弹性、云指标弹性以及自定义指标弹性等场景。
（1）支持基于常规CPU/内存 使用率的弹性。
（2）支持基于时间维度的弹性。
（3）支持自定义指标的弹性。
（4）支持开箱即用的基于 ingress 的 QPS 的弹性指标体系。
4、所有集群系统组件镜像和应用配置经过默认安全加固，保证没有高危漏洞和功能范围外的不安全应用配置。
5、支持创建Ingress 监控面板，提供Ingress访问日志分析和监控大盘，至少包含Ingress监控中心监控大盘，监控维度至少包含访问量、访问来源分布、请求成功率，状态码分布、404比例等。
6、支持容器集群诊断，提供一键故障诊断能力，可辅助定位集群中出现的问题，提供Pod诊断和节点诊断。可收集节点和Pod信息并识别其中的异常，根据识别到的异常进行深入的异常诊断，给出诊断结果，诊断结果包含：已检查项、异常根因，待处理问题及其处置文档
7、提供集群巡检功能扫描集群运行状况，发现集群中存在的潜在风险，例如云资源配额余量、Kubernetes集群关键资源水位等，排查风险项并根据推荐的解决方案修复问题。
8、提供基于专家经验的监控大盘，支持开箱即用无需自建，提供事件中心、日志中心、架构感知 快速构建成熟运维体系。
9、支持API Server、Ingress、管控平面组件和Kubernetes关键 Events事件的审计。
10、支持对集群内有状态、无状态应用的备份和还原。
11、配置500vCPU软件授权，提供永久使用授权和3年原厂软件质保服务。
12、实现与医院现有专有云平台的负载均衡、VPC专有网络等云服务的集成对接。
13、与医院现有专有云平台无缝兼容，整合为统一云平台（非多云纳管形式），实现统一身份认证、统一服务目录、统一组织管理、统一服务流程、统一配额、统一计量、统一资源中心、统一运维监控、统一告警监控、统一日志管理等，并且不能改变和影响医院原有系统的功能、技术状态以及使用习惯。
	1
	套

	6
	容器镜像服务平台
	1、制品支持种类：支持容器镜像、HelmChart、Operator等OCI制品。
2、制品生命管理：提供高可用的容器制品管理服务，支持制品的上传、下载、删除等功能。
3、镜像信息查看：支持容器镜像版本的查看，包括镜像的摘要信息、镜像大小、最后更新信息、层信息等。
4、推送和拉取Helm Chart：安装并配置Helm客户端后，支持通过提供的Helm Chart功能，拉取和推送Chart，高效便捷地托管和分发Kubernetes集群内的各种资源。
5、权限控制：支持按照组织架构和项目维度的权限管理，支持主子账号权限管理。
6、容器镜像的安全托管：提供镜像仓库管理功能，支持命名空间和镜像仓库分级管理，支持公共或私有镜像仓库，其中公共仓库可被系统所有用户访问，私有仓库只能被有权限的用户访问。
7、集成能力：可与容器服务软件深度集成，在容器服务平台部署应用，支持免密拉取配置，避免每次设置secret，支持可视化选择镜像仓库及版本。
8、配置1千个命名空间，10万个仓库配额，支持500节点以内并发拉取规模。提供永久使用授权和3年原厂软件质保服务。
9、与医院现有专有云平台无缝兼容，整合为统一云平台（非多云纳管形式），实现统一身份认证、统一服务目录、统一组织管理、统一服务流程、统一配额、统一计量、统一资源中心、统一运维监控、统一告警监控、统一日志管理等，并且不能改变和影响医院原有系统的功能、技术状态以及使用习惯。
	1
	套

	7
	AI训推服务平台
	1、AI算力资源管理
（1）AI算力资源池管理：支持与AI算力纳管平台对接，将AI算力资源注册到AI训推服务平台进行统一管理。支持将物理资源池划分为逻辑池，作为模型训练或模型推理使用。
2、AI算力资源调度和优化
（1）资源共享：支持对GPU资源进行共享，避免整卡算力提供所带来的算力资源浪费。
（2）调度优化：支持拓扑感知调度、优先级调度调度等多种调度策略
（3）通信优化：多机多卡环境，支持高速RDMA网络通信优化。
（4）镜像加速：支持与容器服务和容器镜像服务集成，发起训推任务时仅按照实际需求最小化拉取镜像中依赖的分层，提升训练任务和推理服务的容器启动速度。
（5）数据加速：支持在计算端对模型、数据集等文件的读取加速能力。
2、AI资产管理
（1）支持对AI开发相关的镜像库、代码集、数据集、模型进行注册和管理。
（2）支持将运行中的容器环境持久化保存至镜像仓库，支持开发环境的复用，以及从历史开发环境中创建新的开发环境。
（3）模型版本管理：支持纳管用户上传、产出模型，支持模型版本管理，并支持对该模型上传及管理模型描述Readme 信息文档，供其他用户了解模型能力及 api 调用信息。
（4）模型转换：支持将不同模型格式进行转换，如将 megaton 格式转为 Modelscope 或者将Modelscope  格式转为  megaton
（5）镜像仓库管理：支持镜像仓库的创建、删除，及镜像文件的上传下载查看删除；支持镜像库权限管理；支持镜像库存储配额设置。
（6）镜像管理：支持镜像查询，用户可以查看公共镜像和个人镜像。支持镜像的导入导出。支持镜像共享，个人镜像可共享给其他人使用。
（7）预制镜像：内置常见的AI框架镜像，包括但不限于Tensorflow、pytorch等主流框架版本，并提供基于国产算力的 deepspeed、Megatron、vllm 等训推框架镜像。
3、数据集管理
（1）支持对数据集进行查看、上传、删除、共享，支持本地上传数据集。
（2）支持CV、NLP、语音、结构化数据等多种类型数据集管理功能。
（3）支持对文本、图片数据进行数据标注任务管理，包括指定仅标注、标注-验收流程，对标注子任务按照比例进行标注数据拆分，设置不同验收比例及策略。支持将标注数据集直接导入到数据集管理。
4、模型开发
（1）Notebook集成：支持一键创建Nodebook实例，便捷进行训练任务代码调试和编写。在NoteBook中支持ipykernel内核、Python3的notebook，支持一键创建Console、支持创建Teminal。支持在 Vscode 和 jupyterlab 不同编辑器中可查看到开发环境相同的文件目录。
（2）NoteBook建模：支持通过Notebook进行交互式建模，支持Notebook实例的生命周期管理，包括实例创建，资源配额，配置变更，导出镜像等，支持对Notebook实例进行启动、停止、删除。
（3）可视化建模：支持通过拖拉拽的方式进行模型开发组件编排生成训练工作流，预置模型训练算法，并可查看工作流级、节点级任务运行日志、事件等详情信息。
5、模型训练
（1）分布式资源：支持运行分布式环境，支持对开发环境进行单机单卡、单机多卡、多机多卡环境配置。
（2）分布式训练：支持训练任务创建，支持一键提交任务训练，支持单机训练及多机分布式训练。
（3）大模型并行训练：支持大模型并行训练，包括数据并行、模型并行、流水并行。
（4）训练优化：支持SFT微调及RL强化学习，可用专业化数据基于现有模型进行调优及对齐。
（5）训练任务展示：支持查看训练任务基本情况，包括不限于训练状态、资源占用、训练日志。
（6）训练任务管理：支持包括但不限于启动训练任务、停止训练任务、删除训练任务、历史训练任务管理等功能。
（7）训练框架支持：支持包括但不限于Pytorch、TensorFlow大模型训练框架，并提供基于国产算力的deepspeed、Megatron训练框架
（8）训练任务提交：支持便捷提交Pytorch、Tensorflow、Megatron等框架的单机多卡、多机多卡训练任务，并可进行任务生命周期管理。
（9）优先级调控：支持训练任务优先级调控。
（10）训练可视化：支持tensorboard等可视化框架，可以通过页面化方式发起可视化服务。
（11）弹性训练：支持配置弹性容错区间，在节点故障后调整节点数重新拉起任务。
（12）断点续训：支持弹性容错配置，配置后支持自动加载最近断点重新拉起训练任务。
6、模型推理
（1）模型在线服务：支持将模型部署为推理服务，并对外提供API访问服务。适配常用大模型算法开源模型，包括但不限于DeepSeek r1/v3，ChatGLM系列、LLaMA系列、Qwen系列、多模态、代码生成等模型。
（2）批量推理：支持创建离线批量推理服务，实现对批量数据的批量推理，并可定时启动。
（3）弹性推理：支持自动/手动方式调整推理实例所需GPU算力资源。
7、配置16块GPU卡软件授权，提供永久使用授权和3年原厂软件质保服务。
8、与医院现有专有云平台无缝兼容，整合为统一云平台（非多云纳管形式），实现统一身份认证、统一服务目录、统一组织管理、统一服务流程、统一配额、统一计量、统一资源中心、统一运维监控、统一告警监控、统一日志管理等，并且不能改变和影响医院原有系统的功能、技术状态以及使用习惯。
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