
	胸腔内窥镜采购需求

	

	一
	适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。                                                               主要临床功能与用途
镜体纤细适配婴幼儿肋间隙，提供侧向观察能力，可清晰显露小儿纵隔、脊柱旁沟、肺门及膈肌等直视盲区。临床用于先天性肺发育畸形（隔离肺、囊腺瘤）、纵隔肿瘤（神经源性、支气管源性）、膈肌疾病（先天性膈疝、膈膨升）及肺活检的微创治疗。术中通过2-3个5mm戳孔完成肺叶/肺段切除、肿瘤完整切除、膈肌修补等操作，避免传统开胸手术对胸廓形态和呼吸肌的破坏。
具体应用场景
1. 新生儿/低龄儿：用于胎儿期检出肺发育畸形（如先天性肺囊腺瘤）患儿的早期微创干预，在生命早期切除病灶并最大限度保留健康肺组织。
2. 小儿：实施经胸壁隐蔽小切口（或剑突下单孔入路）的胸腔镜手术，治疗肺隔离症、纵隔肿瘤、食管裂孔疝及漏斗胸矫形，术后切口仅毫米级，恢复快且美观。
3. 胸外科急诊：处理因肺囊肿破裂导致的气胸、脓胸，进行胸腔探查、止血及感染灶清除。

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。                                                                                  1. 30°胸腔内窥镜1支；
2. 消毒盒1个。

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）                                                                   
1. 30度内窥镜，广角，直径5±10%mm，长度29±10%cm；
2. ▲ 柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲；
3. 蓝宝石镜面，带光纤接口；
4. 带防球变系统，镜面有防护层，含防腐蚀性化学物质；
5. 二层外管，镜体内外多层涂层，带预防光损失功能，可增加光亮度；
6. 兼容性高，可连接其他品牌的导光束；
7. 可高温高压消毒。

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥600次等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数。



