
	玻片柜采购需求

	

	一
	适用范围及用途：玻片柜主要用于组织切片的存放及查阅，用于临床学习使用，适用于医院病理科、医科大学实验室、病理检测机构等等，是病理实验室常用设备。

	二
	设备配置与要求：1.玻片柜 4节/套，9抽屉/节；2.隔档 12包/组；3.底座 1个/组；4.配备密集架体（轨道系统）1套/组；5.使用说明书、合格证、保修卡各1份。

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）
玻片柜（切片柜）
规格：≥515mm（长）×480mm（深）×1510mm（高）。
▲1.柜体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，抽屉采用≥0.8mm优质冷轧钢板。
2.抽屉具备自动归位功能，配备高强度滑轮，推拉顺畅；配备高弹性减震垫，减轻抽屉关闭碰撞、降低噪音。
3.每个抽屉可自由互换，箱体框架折边处满焊打磨无毛刺，每层柜体均有加强筋、抽屉防脱落保护装置及水平调节装置；抽屉前面有目录卡，装满玻片情况下抽拉轻巧无噪音、不变形。
★4.玻片柜每套≥4节，每节≥9个抽屉，单套存放载玻片≥12000张。
5.每节规格与病理蜡块柜相同，可自由组合。
6.滑轮可自动归位限位，防止拉出过长造成意外跌落。
★7.抽屉载荷重量≥20kg，一套（36抽）整体全载荷重量≥420kg。
密集架体：
1.整体结构为柜架式，设有安全限位及防倒装置，每列之间有密封条形成全封闭。★2.底盘采用≥3.0mm优质冷轧钢板焊接拼装成型；底梁由上段、中段、下段组成，中段向外凸出形成M型加强筋结构。★3.导轨采用≥20×20mm实心方钢，与≥3.0mm钢板轨座焊接成型；导轨采用地面平铺式安装，轨道表面镀锌处理，垫层坚固平整。
4.每列之间装有密封条，密封条表面粘有绒布；架体顶部装有防尘顶板，底部装有防鼠挡，后部装有背板与立柱连接，侧面装有固定式门板；密闭后无缝隙，达到防火、防尘、防盗、防鼠、防光要求。
5.单列手动摇力不大于12N，多节多列按比例增加，主动列可联动推动前列移动。
6.每列配套一套传动机构，摇手柄采用自脱钩机构。
7.每列均装有保险锁，闭合可整体锁定，确保安全。

	四
	无

	五
	售后服务要求：免费保修期≥3年，现场响应时间≤2小时，维修期间提供备用机，提供免费现场技术培训，设备使用年限≥10年。

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



