
	便携式彩色超声诊断系统采购需求

	

	一
	适用范围及用途： 1. 超声引导区域麻醉
 AI神经识别：实时高亮标注神经、血管、肌肉等关键结构，降低找神经难度。
 智能穿刺引导：自动优化针尖显影、提示进针路径，减少神经/血管损伤风险。
 适用场景：臂丛、腰丛、坐骨神经、股神经、硬膜外/蛛网膜下腔阻滞等。
 2. 围术期快速评估（床旁POCUS）
 术前：快速评估心功能（AI自动算EF）、肺水、容量状态、气道/困难气道筛查。
 术中：监测容量、心功能、气胸/肺实变、血管通畅性。
 术后：评估神经阻滞效果、排查血肿/积液、镇痛管理。
 3. 急救与危重症处理
 快速识别：心包积液、气胸、肺栓塞、休克原因（低血容量/心源性/分布性）。
 引导：中心静脉穿刺、动脉置管、胸腔穿刺、心包穿刺等。
 4. 教学与培训
 标准化图像引导、自动测量、结构标注，缩短超声学习曲线。

	二
	设备配置与要求：1、超声主机 1套；2、线阵探头6-13MHz 1把；3、凸阵探头2-5MHz 1把；4、AI超声麻醉超声影像系统。

	三
	技术参数与性能要求：一、主要技术规格及系统概述：
1.1主机成像系统：
1.1.1★高分辨率液晶显示器≥21英寸
1.1.2操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥12.5英寸。
1.1.3数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
1.1.4数字化二维灰阶成像及M型显像单元
1.1.5解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。
1.1.6曲线解剖M型技术
1.1.7彩色多普勒成像技术
1.1.8彩色多普勒能量图技术
1.1.9方向性能量图技术
1.1.10数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)
1.1.11智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。
1.1.12空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式
1.1.13斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。

	
	1.1.14具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化
1.1.15穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度
1.1.16图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。
1.1.17支持线阵探头双B图像拼接
1.1.18声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）
1.1.19具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等
1.1.20★支持超声远程会诊系统
1.1.21通过网络可在超声主机上将动态或静态图像传输至移动应用端群组内。
1.1.22具备持续升级能力。
1.2先进成像技术：
1.2.1造影成像技术及造影定量分析功能
1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头
2)支持微血管造影增强功能
3)双计时器
4)支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储
5)具备混合模式
6)支持造影图像和组织图像位置互换
7)支持左心室造影
1.2.2应变式弹性成像技术
1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。
2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量
1)具备肿块周边组织弹性定量分析功能
4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量
1.2.3TDI组织多普勒成像
1)TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图
2)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比

	
	1.2.4内置超声教学软件
1.1测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
1.1.1常规测量软件包
1.1.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量
1.1.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥6个任意位置的血流速度
1.1.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果
1.1.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。
1.1.6妇科测量软件包：具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析
1.1.7产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。
1.1.8自动NT测量
1.1.9心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记
1.1.10腹部测量软件包：支持膀胱自动测量
1.1.11自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估
1.1.12小器官测量软件包，包含乳腺测量包
1.1.13血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥6项，具备IMT评估曲线分析

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



