
	血栓抽吸负压吸引泵采购需求

	

	一
	适用范围及用途：产品用于医疗机构利用负压吸出人体中的液体和/或固体。不适用于流产和胸腔负压吸引。

	二
	设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。设备环境条件：环境温度5~40℃，相对湿度≤80%，大气压力范围：700~1060hPa

	三
	技术参数与性能要求：
1.医用电动吸引器由主机（主机包含真空泵、消音器、外壳、负压调节器、负压表、启动开关，电源线）；
2.一次性医疗废液收集装置；
3.一次性医疗废液收集装置由罐筒（1000ml）、罐盖、过滤器组成。

	四
	配套试剂/耗材要求：建议与已上市的一次性使用吸引管配合使用；通过一次性使用吸引管的锥形接头与一次性医疗废液收集装置的锥形接口连接使用。

	五
	售后服务要求：免费保修期：≤ _1_年，现场响应时间：≤__48__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，产品有效期：主机（重复使用）5年；负压吸引用收集装置（仅限一次性使用）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



