
	血管内冲击波治疗设备采购需求

	

	一
	适用范围及用途：★产品在医疗机构使用，与一次性使用外周血管内冲击波导管配合，对成人患者髂动脉、腘动脉、肾动脉和膝下动脉的钙化病变进行预处理及球囊扩张。

	二
	设备配置与要求:▲1、电源要求：网电源供电（非电池），额定电压220VAC±10%，额定功率≥65VA，频率50Hz±1Hz。▲2、工作环境：环境温度10℃~35℃，相对湿度：10%~75%，无结露，大气压力：70KPa~106KPa

	三
	技术参数与性能要求：★输出参数：1、输出电压：≥900V且≤3100 V。2、脉冲宽度：≥1 us且≤100us。3、脉冲频率：1Hz。4、操作简便界面友好，智能识别和显示适配导管型号和关键参数。

	四
	配套试剂/耗材要求：★配套专用试剂或耗材名称：1、连接尾线。2、一次性使用外周血管内冲击波导管，兼容0.014”和0.018”导丝系统应用

	五
	售后服务要求（免费保修期≥___5_年，现场响应时间：≤__1__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



