电子注射器控制助推装置采购需求

	一、技术参数：（▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。）
1、 操作模式：包括自动/自动单次/单次/正常连续/慢速连续，除自动以外其他模式需要搭配脚踏使用（为非自动模式）
2、 触摸屏：≥10.1寸电容触摸屏
3、 注射速度：包含慢速/正常/快速/极速
4、 负压等级：≥9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±15%范围内）
5、 最高注射总次数：140次
6、 最小单次注射量：0.0057ml
7、 注射速度：最快推进速度3.6mm/s
8、 操作界面语言：中文
9、 预存配置：≥5个
10、 可选注射器种类：可选1mL/2mL/3mL/5mL注射器
11、 大气压力：最高负压可以到800hpa
12、 自动报警：当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警
13、 针剂选择种类：≥11种
其他：(主要零配件或一次性耗材、检验试剂等)：
手柄1把
主机1台
机身1台
底座1台
电源线1条
适配器1个
过滤器1个
脚踏开关1个
卡扣：1ml注射器固定扣/2.5ml注射器固定扣/5ml注射器固定扣/预充针固定卡扣4个
一次性吸引管2条
说明书1本
手柄线收纳盒1个




