
	IR-192放射源采购需求

	

	一
	适用范围及用途：宫颈癌患者的后装治疗。

	二
	设备配置与要求：IR-192放射源。

	三
	技术参数与性能要求：1、同位素名称（高剂量率）：铱-192
2、活度：到医院现场大于等于370GBq（10居里）
3、制作标准：ISO/99/CS63211
4、放射源型号：MICROSELECTRON V2
5、放射源长度：≥5mm
6、放射源直径：≥6mm
7、外壳长度：≥5mm
8、外壳直径：≥9mm
服务内容包括:
（1）新的放射源铱192的购买。
（2）国家生态环境部进出口运费、手续费的办理;
（3）进口新源在境内海关的清关、提货手续;
（4）由专业的危险品车辆运输至医院指定场所，同时取走退役旧源;
（5）退役铱-192放射源返回荷兰原厂的全部手续及费用;
（6）现场有资质的原厂工程师提供更换､安装､调试､保修服务。
（7）当地的环保部门备案手续
（8）公安局运输证件办理手续。

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期__0.5__年，现场响应时间：≤__4__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥____年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；




