	除颤仪超声探头采购需求

	

	一
	适用范围及用途：用于心血管患者床旁快速评估心腔结构、心功能及血流动力学，及时发现心衰、心包积液等，辅助诊断、指导治疗与评估，有效开展危重病人及心脏介入手术病人的救治工作。

	二
	设备配置与要求： 
1.轻便、续航长、可移动消毒
2.支持实时成像、存储传输，操作简便、抗干扰
3.满足 CCU 急危重症快速评估需求
4.质保要求5年及以上

	三
	技术参数与性能要求
1.探头重量：≤270g。
2.支持基波和谐波成像
3频率范围2 至 4MHz 
4.支持二维，彩色多普勒，M 模式，PW脉冲多普勒，组织多普勒模式≥3种
5.▲应用部位及扫描区域：心脏、肺、腹部、颅脑和 FAST 检查成像预设优化
6.可通过除颤监护仪显示超声图像，并对超声图像增益、深度和TGC进行调节
7.可通过除颤监护仪对超声图像进行冻结、回放和保存
8.自动左室射血分数测量

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥5年，现场响应时间：≤2小时，维修期间需要供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥10年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



