	医用冷藏冰箱购需求

	

	一
	适用范围及用途：用于输血相容性检测标本储存

	二
	设备配置与要求：医用冷藏箱，立式，单门

	三
	[bookmark: _GoBack]技术参数与性能要求：
1.有效容积：330L±30L；
2.双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露
3.箱内横排配有LED照明功能，≥5个优质钢丝浸润搁架，标配≥1个测试孔，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能。
4.冷凝水自动蒸发，操作简便，无须手动倒水。

	四
	配套试剂/耗材要求：无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥_1___年，现场响应时间：≤__24__小时.

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



