1. **软件部分：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **设备型号** | **设备配置** | **数量** | **年限** | **备注** |
| WEB服务器 | 计算型服务器 | 实例：4核8G硬盘：40G带宽：2M系统：Alibaba Cloud Linux | 1 | 1 | 心理体检系统交付使用起始日期从体检科开展心理体检开始计算 |
| 数据库RDS | 数据存储 | 实例：4核8GIOPS：2800空间：20G | 1 | 1 |
| 临时数据Redis | 数据缓存 | 实例：4GIOPS：10,000空间：4G | 1 | 1 |
| OSS服务 | 标准类型 | 根据用量决定 | 1 | 1 |

1. **硬件部分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **版本** | **基本参数** | **备注** |
| 手环 | 手环 | 基本参数：运行内存（RAM）：64kBFlash：512kB蓝牙：BT4.2材质：表带硅胶 主体：塑胶防水：IP67电池容量：60MAH待机时间：10天OLED分辨率:160\*80 TFT 彩色尺寸：0.96寸触摸：支持电量显示：0~5 Level背光时间：5秒亮度调节：支持传感器：3D加速度传感器充电：USB接口输入电压5.0V系统：安卓系统Android 4.4及以上版本功能：支持计步器/卡路里/距离、支持心率 | 配备 |
| 网关 | 网关 | 为可穿戴手环（限情绪手环团体版使用）提供采集状态下的数据收集、上传能力。连接协议：其他类别：其他是否能与其他IOT产品联动：能与其他IOT产品联动系统：其他操控方式：其他Wi-Fi模块：无Wi-Fi模块蓝牙模板：有蓝牙模块是否需网络使用：需要网络使用语音功能：不支持语音功能供电方式：其他适用场景：客厅，卧室 | 配备 |
| 移动WIFI设备 | 移动WIFI设备 | 配合网关（限情绪手环团体版使用），通过USB供电，插入SIM卡后为网关提供WIFI信号基本信息：加密方式：WPA-PSK/WPA2-PSK加密技术兼容操作系统：windows7及以上、苹果OS、安卓系统规格：下行最大支持：150Mbps资费卡兼容类型：机卡一体产品净重（kg）：0.05上行最大支持：50Mbps | 配备 |
| USB拓展器 | USB拓展器 | 多功能转接头、情绪手环充电口线身材质：PVC(聚氯乙烯)外壳材质：铝合金供电方式：无供电 | 配备 |
| 数字屏 | 大屏幕 | 通过大屏幕呈现辖区范围内，所有人员数据宏观统计分析结果，为区域单位，宏观决策提供参考依据。主体：分辨率：4K系统：Android接口:VGA；HDMI；LAN是否支持串联:不支持支持串联屏幕显示:彩色手写触摸:支持手写触摸连接方式:内置蓝牙；USB是否支持视频会议:支持视频会议带音响 | 配备 |
| 舒心椅 | 舒心椅8b75aa7de414f04d788d8cc932b010a | 1、音乐放松椅：额定电压：220V（50Hz）独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度－160度，腿部90度－160度任意调节。 2、平板电脑：屏幕：10.1寸、分辨率1280\*800、电容式触摸屏，多点触控电池：2芯锂聚合物电池，4900mA充电器：100V-240V自适应交流电源供应器数据传输：USB2.0\*1，USB3.0\*1 | 配备 |
| 电脑 | IMG_256 | CPU型号：i5-12400（12代）内存：16G存储：固态256G 机械硬盘 1000G | 配备 |

1. **增值服务**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务内容** | **数量** | **备注** |
| 1 | 设计 | 心理科软装效果图 | 1幅 | 根据实际需求后续调整；效果图设计部超过5个；文宣品设计不超过20幅。 |
| 2 | 体检中心数字化心理体检展示区效果图 | 4幅 |
| 3 | 心理科宣传品设计 | 5幅 |
| 4 | 体检科宣传品设计 | 15幅 |
| 5 | 系统使用培训（线上+线下） | 心理科 | 1年 | 根据实际需求随时调整。 |
| 6 | 体检科 | 1年 |
| 7 | 系统维护 | 数字化心理体检 | 1年 |
| 8 | 硬件设备保修 | 按约定保修承保 |  |
| 9 | UI | 定制化 | 1套 | 1年内模块及布局不调整。 |
| 10 | 系统联调 | 1年 |  |