近视眼激光治疗中心扩建新增电缆材料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 备注 | 单位 | 数量 |
| 1 | ZC-YJV4\*35+1\*16mm2铜芯电缆 |  | 米 | 100 |
| 2 | 75线管 | 工料 含固定安装件 | 米 | 96 |
| 3 | 电缆头制作安装 | 含铜线耳、热缩管等工料 | 个 | 4 |
| 4 | 不锈钢配电箱 | 含4P/100A塑壳开关1把100A三相电表1块 25KA浪涌保护器1个 4P32A微断1把 500\*600 | 个 | 1 |