|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序列** | **产品名称** | **规格型号** | **超声隔离透声膜采购需求**  **功能** | **特性** |
| 1 | 超声隔离透声膜 | A 型(长70CM±2CM  宽3.5CM) | 用于经食道超声检查 | 1、A型材料为纯天然乳胶；  2、符合经食道超声探头专业设计，可紧密包裹经食道探头，厚度0.06-0.08mm，不容易破裂；  3、套体盲端外有医用润滑剂；  4、具有二类备案产品资质；  5、辐照灭菌，真正无菌产品，无灭菌剂残留；  6、有国家超声透声专业设备的透声测试，符合国家要求标准，不影响成像；  7、超声隔离透声膜检测报告齐全；  8、自灭菌之日起有效期2年。 |
| 2 | 超声隔离透声膜 | B 型(长15CM±0.5  宽6.5CM) | 用于腹部超声检查、盆底超声检查 | 1、B型材料为纯天然乳胶；  2、符合浅表超声探头专业设计，盲端质地均匀，无泪痕、气泡、沙眼等，包裹性好，厚度0.08mm，不容易破裂；  3、具有二类备案产品资质；  4、辐照灭菌，真正无菌产品，无灭菌剂残留；  5、有国家超声透声专业设备的透声测试，符合国家要求标准，不影响成像；  6、超声隔离透声膜检测报告齐全；  7、自灭菌之日起有效期2年。 |
| 3 | 超声隔离透声膜 | C2 型 (长90CM±2CM  宽12CM±0.5) | 用于介入超声检查、超声引导检查 | 1、C2型由聚乙烯保护套和乳胶材质透声薄膜组成；  2、符合普通二维及高频探头设计，方便医务人员独立完成套戴探头的无菌操作折叠方案；  3、具有二类备案产品资质；  4、辐照灭菌，真正无菌产品，无灭菌剂残留；  5、有国家超声透声专业设备的透声测试，符合国家要求标准，不影响成像；  6、超声隔离透声膜检测报告齐全；  7、自灭菌之日起有效期2年。 |
| 4 | 超声隔离透声膜 | A2 型(长180MM,宽3.5CM) | 用于经直肠和经阴道超声检查 | 1、A2型材料为纯天然乳胶；  2、针对阴超超声探头专业设计，套体内外都有医用润滑剂，包裹性好，厚度0.08mm，是避孕套三倍，不容易破裂；  3、由透声隔离膜和C型固定卡环组成，检查全程不用接触套体完成，真正实行无菌操作；  4、具有二类备案产品资质；  5、辐照灭菌，真正无菌产品，无灭菌剂残留；  6、有国家超声透声专业设备的透声测试，符合国家要求标准，不影响成像；  7、隔离膜检测报告齐全；  8、自灭菌之日起有效期2年。 |