|  |  |
| --- | --- |
| **申请科室** | **肿瘤内科** |
| **设备名称** | **生物安全柜** |
| **数量（单位）** | **1台** |
| 技术参数：  Ⅱ级B2型生物安全柜：  流入气流≥0.5 m/s  下降气流：0.25至0.4m/s  系统排风总量≥1050m2/h  过滤效率>99%  外形尺寸：长约1100mm、宽约700mm、高约2200mm | |