东城院区进出口道闸管理系统升级采购需求

一、项目内容
拟采购2套电动车道闸管理系统、1套汽车收费卡片回收系统，实现电动自行车通过电子自动识别系统通行；同步完成机动车收费道闸升级，增设电子卡片回收设备，实现车辆自动免费离场管理。
二、项目名称
东城院区进出口道闸管理系统升级采购
三、项目预算
   3.3万元
四、采购需求
1.电动车道闸管理系统2套，实现出入口固定电动车电子车牌自动识别通行，识别距离不小于3米。
（1）自动识别系统：2台（出入口各一台），可自动识别带有电子车牌标签的备案电动自行车，完成车辆自动放行管控；
（2）电动车车牌标签：500个，标签形式可选用电子标签、卡片、钥匙扣等，产品需结实耐用、性价比优异，需充分考虑每年标签增补的实际使用需求；
（3）智能终端管理系统加密狗：1套，保障管理系统授权安全运行。
（4）自动识别系统的其他附属设备。
[bookmark: _GoBack]2.机动车卡片回收开闸系统，1台，设备需对接学校现有汽车收费道闸系统，车辆离场时，将IC卡片投入回收设备，完成卡片自动回收后实现车辆自动放行，无须人工现场操作。
（1）卡片回收系统主机：含主机本体、控制器、配套电源等组件，可与现有停车场收费系统联动，卡片回收识别成功后触发道闸自动开闸；
（2）设备机箱：卡仓容量≥200 张；支持卡堵、卡仓将满、卡仓空故障提示，具备废卡识别、异常卡分拣；
（3）IC白卡：300张。
3.产品总体要求：提供的产品须为正规原厂全新产品，不接受翻新、二手设备；提供原厂质保承诺。
五、安装、调试、培训及验收要求
现场踏勘：投标人须踏勘现场，结合校门土建、原有强弱电、原有道闸位置制定施工方案，施工方案经甲方确认后方可实施。
施工包含：管线开挖 / 敷设、供电改造、设备固定、网络部署、系统对接、联调，施工做好安全防护，减少校园正常秩序影响。
培训：项目验收前，提供不少于2次操作培训，培训学校安保管理人员，包含系统操作、权限配置、简单故障排查等。
竣工验收：系统全部功能调试完成后，连续试运行7个工作日无重大故障，资料齐全，方可组织验收；试运行期间出现功能不达标，中标方须免费整改直至满足全部招标需求。
六、售后服务要求
质保期≥2 年，自项目竣工验收合格之日起计算。质保期内设备本身质量问题免费维修、更换零配件。
7×24 小时技术热线支持；接到故障报修，4 小时内响应，24 小时内到达现场处置。
质保期满后提供维保方案，备件以优惠价供应，提供软件终身免费升级。






